吞咽障碍理疗仪技术参数要求

一、总体需求

★1、所投产品具有有效的医疗器械注册证明。

▲2、提供生产厂家有效的授权资料（如投标人为代理经销商）。

二、主要技术规格和描述

1、输出通道≥2通道，各通道可独立设置治疗强度；

▲2、波形为双向方波；

3、脉冲频率≥80Hz；

4、脉冲宽度≥300μsec；

5、脉冲电量≤8μC；

▲6、电流输出≤ 25mA，避免引起喉部痉挛；

▲7、具有安全锁功能，可自动锁定治疗强度，避免误触；

▲8、具有输出保护功能：单一组成部分故障，每个脉冲＜15μC；

▲9、设备小巧轻便，可随身携带，重量≤2.5kg；

10、可采用碱性电池供电；

11、原厂提供保修服务，保修期≥3年。

三、配置要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 防震保护套 | 1 | 件 |
| 3 | 便携包 | 1 | 个 |
| 4 | 电极线 | 4 | 根 |
| 5 | 电极片 | 100 | 对 |
| 6 | 其他必要相关附属套件等 |  |  |

注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打▲的为重要技术参数，但不作废标依据