空气波压力治疗系统技术参数要求

1 ≥5寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作，除电源开关外无实体按键；

2 通道数：双物理通道，可同时接两个治疗气囊

3 支持腔道数：单腔道、三腔道、四腔道、六腔道、八腔腔道

4 充放气方式：可双通道同时、交替、按顺序充放气

5 可配气囊种类：可选配手部康复气囊、臂部气囊、腿部气囊（三腔分体式、四腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊

6 血液回盈侦测功能：由机器自动调节，无需手动调节；

7 主界面可显示实时治疗压力

8 压力范围：0-200mmHg

9 治疗时间：治疗时间1-99分钟，调节步进1min

10 治疗模式具有：循环、梯度治疗、手部康复治疗方案

11治疗方案≥12种，可选配连接手部康复气囊，具有手部康复方案

12 具备超静音噪声抑制技术，噪音≤60dB

13 故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示

14 具备内置电池，可交直流两用，电池工作时间≥90min

▲15 整机原厂提供保修≥五年，气囊及管路损坏五年内免费更换

16 配置：主机 1台、气囊连接管路 2条、腿部肢体压力套 2套（三腔分体式或四腔套筒式由科室自行选择）