可视喉镜技术参数要求

1.显示屏尺寸不小于3.0英寸液晶显示屏

2.喉镜片可重复使用，规格由科室自选，每个喉镜片自带一个消毒帽

3.显示屏旋转角度：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

4.仪器自带内存不小于8G，可拍照至少10万张，或录像4.5个小时

5.支持低电量屏幕显示功能

6.图像分辨率：≥3.7 lp/mm

7.光源照度：≥150lux

8.景深：5-100mm

9.充电时间≤3小时,连续放电时间≥120分钟以上,充电次数≥300次

10.视场角：镜前端为弧形设计视场角60°±15%

11.具有防雾功能

12.使用期限≥6年

13.配置：每套可视喉镜标配一个主机、不少于两个喉镜片

14.整机全保不少于五年，包括显示屏，喉镜片，电池