多功能激光光电平台（生发治疗仪）技术参数要求

1 使用范围

 设备使用范围应适用毛发生长。

2 技术参数

 2.1 光源材料：激光光源或者固态光源。

▲2.2 输出波长： 640nm-670nm。

2.3 光功率密度 ：≥1500mW/cm2。

▲2.4 照射治疗模式；持续/脉冲照射治疗可选。

▲2.5 升降装置：手动或自动。

 2.6 能量调节方式；手动剂量能量调节，显示治疗进程。

2.7 定时时间：可从0min～99min连续可调。

 2.8 操作控制系统 触摸屏控制操作。

2.9 设备铭牌注明使用年限≧5年。

3 售后服务

 3.1 整体原厂全保服务，保修期≧3年。

4 配置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** |
| 1 | 主机  | 1套 |
| 2 | 灯头组件 | 1套 |
|  3 | 防护眼罩 | 2个 |
| 4 |  悬臂组件 | 1套 |
| 5 | 生发治疗帽  | 2个 |