排痰仪采购项目院内议价公告

一、设备清单

1、排痰仪（背心式）\*3台，排痰仪（手持叩击式）\*2台，预算：9.5万元/5台。

二、报名时间：2024年08月15日-2024年08月20日（以电子邮箱接收时间为准）。

三、主要技术参数：

请下载附件：排痰仪技术参数

四、资料清单：

1、报价表（含保修期）；

2、售后服务方案；

3、专用耗材清单及报价（如有）；

4参数及配置清单；

5、产品注册证（如有）；

6、代理授权书（含个人授权书）等有关证件；

7、代理商企业营业执照、医疗器械经营许可证；

8、生产商营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；

9、销售记录（同型号产品，需提供证明，如发票、合同、中标通知书）；

10、产品彩页。

以上资料均需盖章扫描，电子版（文件命名规则：项目名称-品牌-供应商名称及联系方式）发至邮箱ybrmyycgk8228@126.com，纸质版一份按照下方联系方式邮寄。

五、联系方式（资料邮寄地址）：

1、地址：广东省韶关市武江区惠民南路粤北人民医院集中采购办（后勤管理科2层）。

2、联系人：刘工；联系电话：0751-6913228。

粤北人民医院

2024年08月15日

排痰仪技术参数

一、背心式排痰仪（3台）

1、适用人群:成人、儿童；

2、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；

3、压力设置：5-30mmHg步进值1mmHg,随时可调；

4、频率设置：5-16Hz,步进值1Hz随时可调；

5、液晶屏显示，中文菜单操作；

6、多种工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者，包括常规模式、循环模式、阶梯模式；

7、排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；

8、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

▲9、整机包括附件及背心全保三年；

▲10、保修期过后消耗性配件购买价格：排痰背心≤300元/个；排痰束带≤110元/个；导管≤240元/个；

11、配置（单台不少于）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品名 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 |  | 1 | 台 |
| 2 | 排痰背心 | 大号 | 1 | 件 |
| 3 | 排痰背心 | 中号 | 2 | 件 |
| 4 | 排痰束带 | 大号 | 1 | 条 |
| 5 | 排痰束带 | 中号 | 1 | 条 |
| 6 | 导气管 |  | 2 | 条 |
| 7 | 推车 | 带静音脚轮 | 1 | 台 |

二、叩击式排痰仪（2台）

1、输出方式：单路输出，适用于成人；

2、大屏幕液晶显示，中文菜单，触摸按键式操作；

3、不锈钢可插拔软轴长度≥1500mm; 传动轴直径≥5mm; 动力头外径尺寸≥50mm；

4、具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作；

5、振幅：叩击头振幅≤7mm；

6、操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器；

7、工作模式： 自动模式：设备按照设定工作模式（不少于四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；

8、定时功能：手动模式和自动模式；手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min；自动模式不少于四挡；

9、频率范围：手动模式和自动模式；手动模式 成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz；自动模式不少于四挡；

10、成人型叩击头（不少于5个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成；

▲11、整机包括附件及软轴全保三年；

▲12、保修期过后消耗性配件购买价格：软轴≤1500元/条；

13、配置（单台不少于）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 主机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 医用台车 |  | 1 | 辆 |  |
| 3 | 叩击转向器 | 大号 | 1 | 个 |  |
| 4 | 治疗头 |  | 5 | 个 |  |
| 5 | 无纺布套 |  | 25 | 个 |  |